Q11. 등방형 방사기 특성 수신전력밀도 개념 및 계산방법

A.

등방형 방사기 : 모든 방향으로 똑같은 이득을 가지고 전력을 방사하는 이상형 안테나로 무선통신 시스템에서 표준 안테나로 사용한다

Q12. 송신 안테나 이득, 최대 송신전력(EIRP), 전력밀도 계산 방법

A.

Q13. 수직 안테나, G.P안테나, 8자 지향성 안테나, 단일지향성 안테나, Yagi-Uda 안테나, Palabula 안테나, Quad안테나 의 특성

A.

- 수직 안테나 : 특정 지향 방향이 없으며 코일을 이용한다

- G.P 안테나 : 특성 지향 방향이 없으며 높은 위치에서 사용한다.

- 8자 지향성 안테나 : 지향 방향이 있으며 낮은 주파수에서 사용한다 군용, 단파 통신용

- 단일 지향성 안테나 ; 높은 주파수에서 사용한다.

- Yagi-Uda 안테나 : 지향성이 우수하다. 가정용TV에서 사용

- Parabola 안테나 : 안테나 이득이 가장 높다. 위성통신용

- Quaf 안테나 : 단파 또는 초단파용

Q16. 도플러 천이, 도플러 확산 개념 및 특성

A. 도플러 천이 : 이동체가 움직이며 발생하는 경로 길이의 차이에 의한 수신신호의 위상 변위가 발행하고 주파수 변위를 야기하는 것

도플러 확산 : 주파수 천이의 분포

Q. 전파의 특성 (직진성, 반사, 굴절, 편향, 회절)

직진성: 빛처럼 직진하는 것

반사 : 전파가 진행하면서 매질의 경계면에서 반사

굴절 : 전파가 경계면을 투과할 때 진행방향이 바뀌는 현상

편향 : 전파가 중력장이나 전자기장에 끌려 휘는 현상

회절 : 전파가 경계면에서 새로운 파원이 되어 장애물을 넘김

Q. 변조의 목적

Q. 채널 용량 개념

Q21. 푸리에 급수, 계수의 개념 및 특성

A. 푸리에 급수 : 주기함수의 주파수 스펙트럼을 구하는 것. 임의의 주기함수가 사인, 코사인의 무한급수로 전개됨을 최초로 증명함,

푸리에 계수 : 푸리에 급수를 전개해 계수를 구하면 주파수 성분별로 신호의 크기를 구할 수 있다.

Q22. 푸리에 변환 – 중첩의 원리, 파시발의 정리 개념 및 특성

A.

- 중첩의 원리 : 모든 선형 시스템의 전체 응답은 각각의 자극에 의해 발생하는 응답을 합친 것과 같다. *　중첩 원리 = 중첩 특성 *

- 파시발의 정리 : 동일한 신호에 대해 시간 영역과 주파수 영역에서 각각 구한 전력이나 에너지는 서로 같다.

Q23. 통신주파수-특이함수 개념 및 특성

A. 특이함수 : 자연현상이나 정상적인 물리계에는 나타나지 않고 수학적인 방법으로만 존재하는 함수. 불연속이 되는 특이점(Singularity)를 가진다.

Q24, 실효치란?

A. 교류를 직류로 대체했을 때 이와 동일한 에너지를 발생시키는 직류의 크기. 일반적으로 rms로 나타냄.

Q30. 라플라스 변환의 개념 및 특성

A. 회로망 해석이나 제어공학에서 선형 미분 방정식의 해를 구할 때 주로 사용한다

Q. 아날로그 변조 방식의 종류에서, AM, FM, PM으로 분류되는 속성

진폭변조 AM : DSB-LC, DSB-SC, SSB, VSB

주파수 변조 FM

위상 변조 PM

Q. 아날로그 변조 방식의 진폭 변조 방식 중에서 DSL-LC, DSB-SC, SSB, VSB 변조 방식에 대한 각각의 특성

DSB-LC(=TC) : 반송파가 있는 양측대파 변조 – 상업용 AM방송

DSB-SC : 양측대파 변조 – 관습적으로 DSB

SSB : 단측대파 변조 – 점대점 통신, 선박

VSB : 잔류측대파 변조 – 팩시밀리, TV신호

Q33. AM 신호의 포락선, 변조지수 m 개념 및 특성

A.

포락선 : 여러 개의 곡선을 감싸 이은 선. 진폭의 변화를 검출하면 본래의 신호로 복원 가능.

변조지수 m : 반송파의 진폭이 정보신호에 의해 얼마나 많이 변조되었나를 표시함

Q34. 송수신기 슈퍼헤테로다인 수신기 개념, 특성, 무선 주파수단, 국부발진기, 믹서, 중간주파수단, 복조단, 가청주파수단의 역할 및 특성

A.

슈퍼헤테로다인 수신기 : 주파수 믹싱을 통해 무선 수신신호를 고정된 하나의 중간 주파수(IF)로 변환시켜 복조해내는 수신기

무선 주파수단(RF) : 안테나로 받은 미약한 수신신호를 반송파 주파수로 동조시켜 찾아내고 증폭시킴

국부발진기(LO) : RF단 출력과 항상 fIF 차가 나는 주파수 신호를 발생시킴

믹서 : RF단 출력신호와 LO 출력신호를 곱해 두 신호 주파수의 합과 차를 갖는 신호를 만들어냄

중간주파수단(IF) : IF대역의 신호만 통과시켜 여파하고 증폭시킴

복조단 : IF단을 통과한 수신신호의 진폭 변화에서 원래의 정보신호를 검출한다

가청주파수단(AF) : 스피커로 출력될 오디오 신호를 증폭함

Q39. 디지털 통신의 장점

A.

다중화 방법을 사용해 더 많은 가입자를 처리할 수 있음

음향,영상 등 다른 성격의 신호를 함께 전송할 수 있음

암호화 등 보안

Q40. 디지털화 과정 표본화, 양자화 개념 및 특성

A. 표본화(sampling) : 연속적인 아날로그 신호에서 이산적인 표본을 추출하는 과정

양자화(quantization) : 디지털 코드에 앞서 몇 단계의 이산적인 값만 가능한 한정된 레벨로 근사화하는 과정

Q. 표본화 및 표본화 정리 (나이키스트율 개념 및 특성, 계산방법, 최대 표본화 주기, 나이키스트 율로 표본화하는 이유)

표본화 정리 : 아날로그 신호를 샘플링 주가 Ts 간격으로 표본화

Q. 에일리어싱 개념 및 특성

Q. 펄스 성형 기술들

채널로 전송되는 펄스 신호를 유효 전송 대역폭으로 제한하기 위해 적합한 펄스 파형으로 바꿔주는 기술

Q. 디지털 통신의 펄스 성형 기술들

가우시안 필터, 싱크필터, 상승 코사인 필터

Q. 나이키스트 펄스 성형 기술

: 등화기법으로 해석해 수신된 펄스가 시간영역에서 싱크함수의 형태를 가지면 펄스 신호들은 ISI 없이 검출될 수 있다는 것을 발견. 주파수, 시간영역에서 이론적으로 최상의 파형을 만들어 냄.

Q. 펄스 변조 종류

펄스 진폭 변조 PAM

펄스 폭변조 PWM

펄스 위치변조 PPM

Q. 펄스 부호 변조의 특성 및 내용

: 표본화 Sampling, 양자화 Qualtization, 부호화 Coding

Q. 균일 양자화와 비균일 양자화 특성

균일 양자화 : 아날로그 입력 신호에 비례해 양자화 레벨의 단계를 균등하게 할당하는 방법

비균일 양자화 : 아날로그 입력신호가 작을 때의 양자화 단계를 더 세분화해 비균등하게 할당함

Q. 적응 델타 변조의 특성

Q. 차등 PCM 장점 및 단점

장 : 변동 범위만 정확히 예측하면 DPCM보다 품질이 우수함

단 : 예측범위 틀리면 양자화 잡음이 오히려 증가

Q. 에러 제어 관련, 채널 부호화 방식 – 자동 재전송 요청, 순방향 에러 정정 방식

자동 재전송 ARQ : 수신 측에서 에러가 발견되면 송신 측에 재전송 요구

순방향 에러 정정 FEC : 수신측에서 스스로 에러 검출 및 정정 실시

Q. 블록 코드 개념

: 심벌과 같은 데이터를 블록 단위로 인코딩해 전송함

Q. 신드롬 디코딩, CRC코드, 컨벌루셔널 코드, 터보 코드 개념 및 특성

신드롬 디코딩 : 블록코드에서 에러를 검출하고 정정하는 절차, Syndrome 수신된 신호에서 에러 증후가 보이는지 감지

CRC : 주기 중복 검사에 의한 오류 검출 방식. 전송 코드워드 = 메시지 비트+CRC코드

- 컨벌루셔널 코드 : 부호화, 복호화 알고리즘이 개발됨

터보 코드 : 잡음이 있는 채널에서 이론적인 채널 용량에 근접하는 고성능 순방향 에러 정정 방식 = FEC, 간단한 구조로 성능이 우수함.

Q. 기저대역, 통과대역, 라인코딩 개념

기저대역 : 반송파를 이용해 신호를 변조하기 전에 만들어지는 모든 신호의 주파수 대역

통과대역 : 여파기를 통과할 수 있는 주파수나 파장의 범위. 변복조를 통해 전송 채널에서 사용되는 주파수 대역.

라인코딩 : 기저대역 전송에서 사용될 신호를 만드는 과정과 기법

Q. 라인 코드 방식의 장단점

장,단 비교 – 비트 동기화에 유리, 주파수 대역폭 조금 차지함, 비트 에러 확률이 낮을수록 좋음

Q. 셀프 클럭킹 코드 – 맨체스터 코드, 차등 맨체스터 코드, BMC 방식

Q. 심벌률, 비트율 계산 방식

심벌률=보드율=변조율 : 라인 코드 형식이나 디지털 변조에서 심벌의 초당 변화율로 1초당 전송되는 심벌 수  심벌당 비트 수x심벌률 = 비트율

Q. 디지털 변조 방식 종류 – ASK, PSK, FSK 변조의 개념

진폭 편이 변조ASK :  반송파의 진폭만 몇 가지 상태로 변화시켜 심벌신호를 만드는 방식

위상 편이 변조 PSK : 반송파의 위상만 몇 가지 상태로 변화시켜 심벌신호를 만드는 방식

주파수 편이 변조 FSK : 반송파의 주파수만 몇 가지 상태로 변화시켜 심벌 신호를 만드는 방식

Q. DPSK 변조 개념 및 특성

차등 위상 편이 변조 DPSK : 반송파의 절대 위상에 정보를 싣는 대신, 이전과 현재 데이터의 차이를 부호화하고 이를 PSK변조함. PSK를 판정할 때 위상이 틀어지는 단점을 개선

Q. BER-SNR 그래프 특성

: M진 변조 방식에서 상태 수 M을 늘리면 심벌당 비트 수는 증가해 전송속도는 증가, 심벌당 비트 수를 무한정 늘릴 수는 없다(에러 발생 확률도 증가하기 때문)

Q. 그레이 코드 개념

: 주변에 인접한 데이터는 1비트씩만 변하게 하고 나머지는 그대로 유지해 에러 확률을 줄이는 코딩

Q. M-FSK 장점 및 단점

장 – 상태수 M이 증가할수록 비트 에러 확률이 감소함, 여러 반송파로 전체 비트율을 높이며 심벌 속도를 낮춤

단 – 회로가 복잡, 수신 회로에서 동조가 어렵다

Q. M-ASK변조, M-PSK 변조, M-QAM 변조, M-FSK 변조의 성능

M-ASK : 전파의 크기를 변화시켜 신호를 전달하는 방식이기 때문에 잡음에 취약함. 무선방식에선 비실용적

M-PSK : M>= 8 이상에선 잡음에 민감해저 비실용적

M-QAM : 진폭, 위상의 크기를 동시에 변화시켜 신호를 전달하므로 데이터 전송 속도를 높일 수 있다

M-FSK : 직교하는 주파수를 변화시켜 신호를 전달해 잡음에 강하고 신호가 깨끗함

Q. 신호의 직교성

: 직교하는 3차원 xyz좌표와 같이 성격이 같은 신호들이 서로 영향을 주지 않고 함께 동작할 수 있는 성질

Q. FDM, TDM, CDM의 개념

주파수 분할 다중화 FDM : 주파수 채널은 분리되고 시간 영역은 섞임

시분할 다중화 TDM : 시간 채널은 분리되고 주파수 영역은 섞임

부호 분할 다중화CDM : 두 방식 혼합 형태

Q. 공중교환전화망 개념 및 특성

: 공중교환전화망 PSTN : 전통적인 기존 일반 유선전화 서비스를 위한 통신망. PSTN교환기에서 사용자의 아날로그 음성을 디지털로 변환해 PCM 신호를 만들고 이를 다중화해 전송함. 상대방 교환기에서 아날로그 음성신호로 다시 복원함

Q. CDMA 내용 및 특성, 장점

: 코드분할 다중접속 : 주파수 대역확산 기술에서 유래함.

부호분할(FDMA + TDMA), 대역확산(넓은 주파수 대역으로 신호 확산해 전송)의 특징이 있음

Q. 핸드오버 개념 및 종류(동작 요청 주체/패킷 손실 처리 방법에 따른 분류)

핸드오버 : 인접한 기지국 사이에 단말기에 대한 제어를 넘기는 것

요청 주체에 따른 분류

- 단말기 개시 핸드오버 MS-initialed

- 기지국 개시 핸드어버 BS- initialed

패킷 손실에 따른 분류

- 고속 핸드오버 : 지연시간을 줄여 빠른 핸드오버

- 스무스 핸드오버 : 노드에 있는 패킷을 버리지 않아 패킷 손실을 줄임

- 심리스 핸드오버 : 핸드오프 전후의 전송률 및 에러율과 관련된 서비스 품질을 유지한 채 핸드오버

Q. 부파수 분할 양방향 통신(FDD), 시분할 양방향 통신(TDD) 개념

- 주파수 분할 양방향통신 FDD : 송수신 주파수 채널을 분리하는 방식. 대규모 셀에서 음성통신에 유리함.

시분할 양방향통신 TDD : 하나의 반송파 사용, 송수신 채널을 TDM으로 분리함. 다운로드가 많은 상황에서 유리

Q. LTE 표준의 무선 통신 자원 단위

롱텀에볼루션 LTE : 유럽 통신규격 협회 중 하나인 3GPP에서 만든 기술 표준

자원 요소 RE : 가장 작은 단위(부반송파1 + 심벌 타임1)

자원 블록 RB : 부반송파12 + 심벌 타임7

자원 블록 쌍 : 단말에 할당되는 최소 단위(부반송파12 + 심벌타임14)

Q. 위성통신

정지궤도 위성 특성 : 적도 근방을 따라 지구의 자전주기와 같은 24시간 주기로 회전, 지상에서 보면 정지한 것처럼 보임. 정지궤도 위성의 개수는 제한적.

극궤도 위성 특성 : 남극,묵극 상공을 통과하는 궤도를 따라 지구 주위를 공전하는 인공위성. 하루에 두 번 정도 관측 가능

Q. 데드레커닝 : 현재 정보가 없더라도 앞에서 받은 정보를 기반으로 손실된 부분을 추산하는 기술